# ANEXO II DO EDITAL

# MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel personalizado da empresa)

# A: Empresa de Planejamento e Logística S/A – EPL A/C: Senhor. Pregoeiro

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013

**PROCESSO Nº 50840.000.156/2013**

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para o fornecimento de equipamentos de natureza permanente (Equipamentos elétricos, eletrodomésticos e outros), nos termos do Edital do Pregão Eletrônico supracitado, conforme preços abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITENS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UNID.** | **QUANT****.** | **VALOR****UNIT. R$** | **VALOR****TOTAL R$** |
| 1 | Escada de 05 (cinco) degraus, característicasadicionais: Material alumínio, degraus com dispositivo antiderrapante, pés com protetoremborrachado, dimensões: altura 130 cm,largura 47 cm, profundidade 72 cm. | Unid. | 06 |  |  |
| 2 | Torradeira Elétrica, Material Aço Inox,características adicionais: Tostar por igual os dois lados, possuir 05 (cinco) ou mais níveis de tostagens, controle de ajustagens de tostagens, aquecimento de pães, desligamento automático de segurança, ejeção automática e manual, alavanca de acionamento, bandeja para resíduos, voltagem 220 volts, potencia entre 600 e 700W. | Unid. | 05 |  |  |
| 3 | Refrigerador modelo duplex, comcongelador, sistema frost free (descongelamento automático), Capacidade de armazenamento de aproximadamente420 Litros, sendo 320 litros para o refrigerador e 100 litros para o freezer na cor branca, características adicionais: prateleiras reguláveis, Prateleiras de Vidro Temperado (removíveis), Prateleiras do Freezer de vidro temperado (removíveis), Prateleiras na Porta do Freezer, Controle Temperatura do Refrigerador, Iluminação interna do Refrigerador, Porta-Latas, Porta Laticínios, Gaveta de Legumes, Rodízios e Pés Estabilizadores, porta aproveitáveis e | Unid. | 05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reversíveis, cesta para frutas, cesta paralegumes, Consumo Kwh/h: Entre 50 e 60 kWh, Tensão/Voltagem 110/220 bivolt, selo Procel de consumo de energia com classificação “A”. |  |  |  |  |
| 4 | Umidificador de ar e ambiente, ultrassônico,com ionizador, antialérgico (AllergyFree Timer), com as seguintes características: capacidade de 05 litros, autonomia (igual ou superior a 20 horas), timer de desligamentoautomático, filtro purificador de água, tecnologia de ionização que previne fungos e bactérias, Voltagem 220 volts. | Unid. | 60 |  |  |
| 5 | Carrinho auxiliar para copa, fabricado em açoinoxidável, para transporte de café e chá, com 03 bandejas com abas de 25 mm de altura, medidas internas aproximadas das bandejas: 40 cm de largura, 80 cm de comprimento e 90 cm de altura, material em chapa de aço inoxidável, características adicionais: 04 rodízios 3”, sendo 02 fixos e 02 giratórios e freio nas rodas traseiras, alça para movimentação. | Unid. | 04 |  |  |
| 6 | Forno elétrico, Material Aço Inox,capacidade mínima 40 litros, características adicionais: tampa de vidro temperado, grelha interna retrátil e deslizante, bandeja para resíduos, seletor de temperatura, luzindicadora de funcionamento, timer, voltagem 220 Volts. | Unid. | 05 |  |  |
| 7 | Fragmentadora de papéis para usodepartamental, com as seguintes características: tensão elétrica 220 volts/, tipode corte em partículas, capacidade de fragmentação de no mínimo 20 folhas de papel com gramatura 75 g/m², no formato 210mmx297mm por vez e de fragmentar disquete, CD, DVD, cartões de crédito egrampos, abertura de inserção de aproximadamente 230 mm com altura que impeça o contato dos dedos do operador com partes e cilindros de corte, operar em regime de funcionamento contínuo, cesto dearmazenamento com capacidade aproximadamente 30 litros, sensor automático de presença de papeis/ chave liga/desliga, reversão por sensor (automática), e, manual em caso de excessode papeis, sensor de lixeira cheia, nível de ruído de no máximo 65 DB (A), nível de segurança 3 – (DIN 66.399). caixa de redução | Unid. | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | com engrenagens de aço, pentes raspadoresmetálicos, potencia do motor de aproximadamente 400/450 watts, dispositivo de controle de consumo de energia. |  |  |  |  |
| 8 | Sanduicheira, material em aço inoxidável,aquecimento por resistências, com chapa antiaderente, revestida em teflon, deverá possuir luz piloto, alça com trava de segurança, tensão 110/220 volts. | Unid. | 05 |  |  |
| 9 | Frigobar com porta reversível, condensadorembutido, espaço específico para armazenamento de latas, prateleira inferior da porta para garrafas, prateleiras aramadas, gaveta multiuso para frutas e hortaliças, bandeja de degelo, congelador. Controle interno de temperatura, pés niveladores frontais, Cor: Branco. Capacidade liquida de armazenamento do refrigerador aproximadamente 120 Litros. Iluminação interna. Certificado pelo Inmetro, Nível A de consumo de energia. Potência aproximada de 75 W. Dupla Voltagem (127 e 220 V). | Unid. | 05 |  |  |
| 10 | Cofre Eletrônico (Digital), fabricado em aço,corpo do cofre com chapa de 2,5 mm, porta 5,0 mm, possuir 2 ou 3 pinos de travamento horizontal em aço, teclado com bip sonoro, forração interna, visor de LCD (displaydigital), 03 prateleiras, senha de 6 a 9 dígitos, possibilidade de cadastramento de 04 ou mais usuários, possuir senha mestra, sistema de auditoria que possibilite o controle de acesso ao cofre, sistema antitravamento em caso debateria fraca, abertura mecânica de emergência (chave de emergência), bloqueio de abertura após tentativas incorretas com uso de senha,Características Adicionais: PinturaEletrostática na cor bege ou cinza, medidas aproximadas: Altura 70/80 cm, Largura 40/50 cm, Profundidade 40/50 cm. | Unid. | 03 |  |  |
| 11 | Liquidificador, capacidade 02 litros,voltagem 220, uso doméstico, copo transparente, características adicionais 03 velocidades com pulsar | Unid. | 05 |  |  |
| 12 | Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade aproximada de 32 litros, medidas aproximadas: comprimento 43 cm, largura 55 cm, altura 33 cm, cor branco, potência 900 w, | Unid. | 07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | voltagem 220 v, características adicionaisalarme sonoro, prato giratório, timer, controle de funções painel frontal. |  |  |  |  |
| 13 | Quadro confeccionado em lousa brancamagnética, moldura em alumínio anodizado fosco natural, base do quadro em aglomerado de 12mm, contendo chapa metálica, que possibilita a fixação de objetos magnéticos, possui fundo anti umidade, suporte paraapagador e marcador de quadro branco (pinceis) e presilhas para fixação na parede. Dimensões do quadro: cumprimento 120cm, largura 90cm. | Unid. | 05 |  |  |
| 14 | Cabide de chão, Porta Terno, medindo aproximadamente 1,10 m de altura e base 45cm X 35 cm, material madeira. | Unid. | 10 |  |  |
| **Valor total R$** |  |

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento dos equipamentos, objeto do Pregão em referência, todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

O prazo de entrega dos equipamentos é de:

( ) dias corridos,

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (Obs.: Deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias corridos).

O prazo de garantia dos equipamentos é de: ( ), contados a partir do recebimento e ateste da Nota Fiscal pela EPL. (Obs.: O prazo de garantia a ser prestada deverá ser a do fabricante).

O prazo de validade da proposta é de:

( ) dias, contados da data de

abertura do Pregão Eletrônico nº 07/2013. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a retirar a Nota de Empenho no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

**DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: CNPJ:

Endereço: Tel/Fax:

CEP: Cidade: UF: Banco: Agência: C/C:

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**

Nome:

|  |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| CEP: | Cidade: | UF: |
| CPF: | Cargo/Função: |  |
| RG: | Órgão Expedido: |  |
| Naturalidade: | Nacionalidade: |  |

Local e data Nome e assinatura do responsável legal

# OBS.: OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.