# ANEXO II DO EDITAL

# MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel personalizado da empresa)

# A: Empresa de Planejamento e Logística S/A – EPL A/C: Senhor. Pregoeiro

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013

**PROCESSO Nº 50840.000.156/2013**

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para o fornecimento de equipamentos de natureza permanente (Equipamentos elétricos, eletrodomésticos e outros), nos termos do Edital do Pregão Eletrônico supracitado, conforme preços abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITENS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UNID.** | **QUANT**  **.** | **VALOR**  **UNIT. R$** | **VALOR**  **TOTAL R$** |
| 1 | Escada de 05 (cinco) degraus, características  adicionais: Material alumínio, degraus com dispositivo antiderrapante, pés com protetor  emborrachado, dimensões: altura 130 cm,  largura 47 cm, profundidade 72 cm. | Unid. | 06 |  |  |
| 2 | Torradeira Elétrica, Material Aço Inox,  características adicionais: Tostar por igual os dois lados, possuir 05 (cinco) ou mais níveis de tostagens, controle de ajustagens de tostagens, aquecimento de pães, desligamento automático de segurança, ejeção automática e manual, alavanca de acionamento, bandeja para resíduos, voltagem 220 volts, potencia entre 600 e 700W. | Unid. | 05 |  |  |
| 3 | Refrigerador modelo duplex, com  congelador, sistema frost free (descongelamento automático), Capacidade de armazenamento de aproximadamente  420 Litros, sendo 320 litros para o refrigerador e 100 litros para o freezer na cor branca, características adicionais: prateleiras reguláveis, Prateleiras de Vidro Temperado (removíveis), Prateleiras do Freezer de vidro temperado (removíveis), Prateleiras na Porta do Freezer, Controle Temperatura do Refrigerador, Iluminação interna do Refrigerador, Porta-Latas, Porta Laticínios, Gaveta de Legumes, Rodízios e Pés Estabilizadores, porta aproveitáveis e | Unid. | 05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reversíveis, cesta para frutas, cesta para  legumes, Consumo Kwh/h: Entre 50 e 60 kWh, Tensão/Voltagem 110/220 bivolt, selo Procel de consumo de energia com classificação “A”. |  |  |  |  |
| 4 | Umidificador de ar e ambiente, ultrassônico,  com ionizador, antialérgico (AllergyFree Timer), com as seguintes características: capacidade de 05 litros, autonomia (igual ou superior a 20 horas), timer de desligamento  automático, filtro purificador de água, tecnologia de ionização que previne fungos e bactérias, Voltagem 220 volts. | Unid. | 60 |  |  |
| 5 | Carrinho auxiliar para copa, fabricado em aço  inoxidável, para transporte de café e chá, com 03 bandejas com abas de 25 mm de altura, medidas internas aproximadas das bandejas: 40 cm de largura, 80 cm de comprimento e 90 cm de altura, material em chapa de aço inoxidável, características adicionais: 04 rodízios 3”, sendo 02 fixos e 02 giratórios e freio nas rodas traseiras, alça para movimentação. | Unid. | 04 |  |  |
| 6 | Forno elétrico, Material Aço Inox,  capacidade mínima 40 litros, características adicionais: tampa de vidro temperado, grelha interna retrátil e deslizante, bandeja para resíduos, seletor de temperatura, luz  indicadora de funcionamento, timer, voltagem 220 Volts. | Unid. | 05 |  |  |
| 7 | Fragmentadora de papéis para uso  departamental, com as seguintes características: tensão elétrica 220 volts/, tipo  de corte em partículas, capacidade de fragmentação de no mínimo 20 folhas de papel com gramatura 75 g/m², no formato 210mmx297mm por vez e de fragmentar disquete, CD, DVD, cartões de crédito e  grampos, abertura de inserção de aproximadamente 230 mm com altura que impeça o contato dos dedos do operador com partes e cilindros de corte, operar em regime de funcionamento contínuo, cesto de  armazenamento com capacidade aproximadamente 30 litros, sensor automático de presença de papeis/ chave liga/desliga, reversão por sensor (automática), e, manual em caso de excesso  de papeis, sensor de lixeira cheia, nível de ruído de no máximo 65 DB (A), nível de segurança 3 – (DIN 66.399). caixa de redução | Unid. | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | com engrenagens de aço, pentes raspadores  metálicos, potencia do motor de aproximadamente 400/450 watts, dispositivo de controle de consumo de energia. |  |  |  |  |
| 8 | Sanduicheira, material em aço inoxidável,  aquecimento por resistências, com chapa antiaderente, revestida em teflon, deverá possuir luz piloto, alça com trava de segurança, tensão 110/220 volts. | Unid. | 05 |  |  |
| 9 | Frigobar com porta reversível, condensador  embutido, espaço específico para armazenamento de latas, prateleira inferior da porta para garrafas, prateleiras aramadas, gaveta multiuso para frutas e hortaliças, bandeja de degelo, congelador. Controle interno de temperatura, pés niveladores frontais, Cor: Branco. Capacidade liquida de armazenamento do refrigerador aproximadamente 120 Litros. Iluminação interna. Certificado pelo Inmetro, Nível A de consumo de energia. Potência aproximada de 75 W. Dupla Voltagem (127 e 220 V). | Unid. | 05 |  |  |
| 10 | Cofre Eletrônico (Digital), fabricado em aço,  corpo do cofre com chapa de 2,5 mm, porta 5,0 mm, possuir 2 ou 3 pinos de travamento horizontal em aço, teclado com bip sonoro, forração interna, visor de LCD (display  digital), 03 prateleiras, senha de 6 a 9 dígitos, possibilidade de cadastramento de 04 ou mais usuários, possuir senha mestra, sistema de auditoria que possibilite o controle de acesso ao cofre, sistema antitravamento em caso de  bateria fraca, abertura mecânica de emergência (chave de emergência), bloqueio de abertura após tentativas incorretas com uso de senha,  Características Adicionais: Pintura  Eletrostática na cor bege ou cinza, medidas aproximadas: Altura 70/80 cm, Largura 40/50 cm, Profundidade 40/50 cm. | Unid. | 03 |  |  |
| 11 | Liquidificador, capacidade 02 litros,  voltagem 220, uso doméstico, copo transparente, características adicionais 03 velocidades com pulsar | Unid. | 05 |  |  |
| 12 | Forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade aproximada de 32 litros, medidas aproximadas: comprimento 43 cm, largura 55 cm, altura 33 cm, cor branco, potência 900 w, | Unid. | 07 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | voltagem 220 v, características adicionais  alarme sonoro, prato giratório, timer, controle de funções painel frontal. |  |  |  |  |
| 13 | Quadro confeccionado em lousa branca  magnética, moldura em alumínio anodizado fosco natural, base do quadro em aglomerado de 12mm, contendo chapa metálica, que possibilita a fixação de objetos magnéticos, possui fundo anti umidade, suporte para  apagador e marcador de quadro branco (pinceis) e presilhas para fixação na parede. Dimensões do quadro: cumprimento 120cm, largura 90cm. | Unid. | 05 |  |  |
| 14 | Cabide de chão, Porta Terno, medindo aproximadamente 1,10 m de altura e base 45cm X 35 cm, material madeira. | Unid. | 10 |  |  |
| **Valor total R$** | | | | |  |

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento dos equipamentos, objeto do Pregão em referência, todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

O prazo de entrega dos equipamentos é de:

( ) dias corridos,

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (Obs.: Deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias corridos).

O prazo de garantia dos equipamentos é de: ( ), contados a partir do recebimento e ateste da Nota Fiscal pela EPL. (Obs.: O prazo de garantia a ser prestada deverá ser a do fabricante).

O prazo de validade da proposta é de:

( ) dias, contados da data de

abertura do Pregão Eletrônico nº 07/2013. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a retirar a Nota de Empenho no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

**DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: CNPJ:

Endereço: Tel/Fax:

CEP: Cidade: UF: Banco: Agência: C/C:

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**

Nome:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  | |
| CEP: | Cidade: | UF: |
| CPF: | Cargo/Função: |  |
| RG: | Órgão Expedido: |  |
| Naturalidade: | Nacionalidade: |  |

Local e data Nome e assinatura do responsável legal

# OBS.: OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.